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Groeilichtinspectie (Assimilatiebelichting)
1. Inleiding 
Een Groeilichtinspectie is een specialistische inspectie die specifiek gericht is op de operationele- en brandveiligheid van groeilichtinstallaties in de glastuinbouw. 
Deze inspectie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen uit de Brochure “Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014”.

Sinds 1 januari 2026 valt groeilichtinstallatie onder de Scope 10-inspectie. Indien er in de gehele kas geen brandwerend of brandvertragend schermdoek aanwezig is, of wanneer uw verzekeraar dit aanvullend eist, bent u verplicht om de belichtingsinstallatie aanvullend volgens deze specifieke brochure te laten inspecteren. Het doel is het vroegtijdig opsporen van hotspots, slechte verbindingen, verouderde armaturen en defecten in de belichtingspanelen om kasbranden te voorkomen.

2. Inspectiefrequentie en Termijnen
Wanneer uw installatie volgens de brochure geïnspecteerd wordt, gelden er strikte termijnen voor de verschillende onderdelen:
· Jaarlijkse inspectie: De hoofdverdelers en het transformatorstation dienen elk jaar volledig geïnspecteerd te worden.
· 3-Jaarlijkse inspectie: De rest van de belichtingsinstallatie (waaronder alle belichtingspanelen en armaturen) moet minimaal eens in de drie jaar worden gekeurd.
Optie: Kosten spreiden met een jaarlijkse deelinspectie
Om continu een duidelijk beeld van de installatie te houden en de inspectiekosten te spreiden, bieden wij de mogelijkheid voor een gespreide inspectie. Hierbij inspecteren wij:
1. Jaarlijks de transformatoren en alle hoofdverdelers.
2. Jaarlijks exact 1/3e deel van de belichtingspanelen en de bijbehorende armaturen.
Na een cyclus van 3 jaar is uw volledige installatie gekeurd en voldoet u continu aan de strengste verzekeringsvoorwaarden.
3. Uitvoering van de inspectie
Onze gecertificeerde inspecteurs voeren de groeilichtinspectie onafhankelijk uit met moderne technieken, waaronder visuele controles en thermografisch onderzoek (warmtebeeldcamera). Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die direct inzetbaar is voor preventief onderhoud en acceptatie door uw verzekeraar.



Aanvraagformulier Groeilichtinspectie
Dit formulier dient voor het aanvragen van een inspectie van uw groeilichtinstallaties. 
Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bedrijfsgegevens aanvrager
 Datum aanvraag:  											
Bedrijfsnaam: 											
Contactpersoon:  											
Adres:  												
Postcode en plaats:  											
Telefoonnummer (vast/mobiel): 									
E-mailadres:  											


Gegevens inspectielocatie
Bedrijfsnaam:  											
Contactpersoon op locatie:  										
Adres:  												
Postcode en plaats:  											
Telefoonnummer (vast/mobiel): 									
E-mailadres:  											
Datum laatste inspectie (indien bekend):  								


Inspectietype & Frequentievoorkeur
☐   Standaard Volledige Inspectie: In één keer de volledige installatie keuren (hoofdverdelers/
trafo's jaarlijks, panelen en armaturen eens per 3 jaar).
☐   Gespreide Inspectie (Kostenspreiding): Jaarlijkse controle van de trafo's + hoofdverdelers, gecombineerd met de inspectie van 1/3e deel van de belichtingspanelen en armaturen per jaar.


Inspectiegegevens groeilichtinstallatie - Algemeen
Is er in de gehele kas een brandwerend of ontbrandbaar schermdoek aanwezig?		Ja/Nee
Eist uw verzekeraar een aanvullende inspectie volgens de Brochure?__________	  	Ja/Nee
(“Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud 2007 + aanvulling uit 2014”)
Is de belichting het hele jaar beschikbaar voor testinschakeling tijdens inspectie?		Ja/Nee
Is er een functionerende buisrailwagen beschikbaar voor de inspecteur? 			Ja/Nee


Inspectiegegevens groeilichtinstallatie - Details
Aantal trafo’s / transformatiehuizen voor belichting*:  						
Aantal hoofdverdelers voor belichting*:  								
Aantal Plaatstaal-belichtingspanelen:  								
Aantal Halyester-belichtingspanelen:  								
Aantal aardlekschakelaars in de belichtingsinstallatie:  						






Locatie belichtingspanelen
Aantal panelen onder teeltgoot / aan poot langs het betonpad:  					
Aantal panelen aan poot tussen het gewas:  							
Aantal panelen tussen tafels of aan het spant:  							

Totaal aantal Armaturen
Aantal SON-T Conventionele armaturen:  								
Aantal SON-T Elektronische armaturen:  								
Aantal LED armaturen:  										


Inspectiegegevens Elektrische installatie
Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die voldoet aan alle verzekeringsvoorwaarden en die direct inzetbaar is voor preventief onderhoud & eventuele aanpassingen aan de installatie.


Extra opmerkingen of specifieke bereikbaarheidseisen:  																																												
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