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SCIOS Scope 8 en/of 10 en Groeilichtinspectie
1. Inleiding 
Een SCIOS Scope 10-inspectie is een specialistische inspectie die gericht is op de brandveiligheid van elektrische installaties. Het doel is het minimaliseren van brandrisico’s, zoals overbelasting, slechte verbindingen, verouderde componenten, warmteontwikkeling en onveilige situaties in verdeelinrichtingen.
Deze inspectie wordt uitgevoerd volgens de NTA 8220 norm, de norm voor brandveiligheidsinspecties van elektrische installaties.
Sinds 1 januari 2026 valt groeilichtinstallatie onder de Scope 10-inspectie. Wanneer in de gehele kas brandwerend schermdoek aanwezig is hoeft de groeilichtinstallatie niet aanvullend geïnspecteerd te worden volgens de Brochure “Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014”. Indien het doek niet brandwerend is, of wanneer de verzekeraar dit aanvullend vereist, dient de groeilichtinstallatie ook geïnspecteerd te worden volgens de brochure “Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014”.

De SCIOS Scope 8-inspectie is een inspectie gebaseerd op de NEN 3140 en richt zich op arbeidsveiligheid. Het inspectierapport vormt een belangrijke onderbouwing voor het Arbobeleid en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

2. Scope 8 in de RI&E
Arbowetgeving
Werkgevers zijn wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te garanderen. Elektrische installaties brengen risico’s met zich mee, zoals elektrische schokken en ander letsel, en moeten daarom worden opgenomen in de RI&E. 
Ongevallenpreventie
De inspectie brengt onder andere aanrakingsgevaar, beschadigde of ondeugdelijke bedrading en overige defecten in kaart. De geconstateerde knelpunten worden opgenomen in het Plan van Aanpak van de RI&E.
Verzekeringseisen
Hoewel Scope 8 niet wettelijk verplicht is, is de inspectie indirect wel verplicht, omdat deze helpt te voldoen aan de Arbowet (veilig werken met elektrische installatie).

3. Combinatie van Scope 8 en 10
Scope 10‑inspecties zijn vaak verplicht vanuit verzekeraars vanwege brandveiligheid. Omdat beide inspecties de volledige elektrische installatie omvatten zullen wij bij een aanvraag van een Scope 8 en Scope 10 inspectie deze gecombineerd uitvoeren en verwerken.

4. Inspectiefrequentie
De inspectiefrequentie van uw elektrische installatie hangt af van de aard van de bedrijfsvoering, polisvoorwaarden van de verzekeraar en uw persoonlijke voorkeur. In de praktijk komt dit neer voor Scope 8 en 10 op één inspectie in vijf jaar. In sommige gevallen kan de verzekeraar een kortere inspectie-interval eisen. Wanneer de groeilichtinstallatie ook volgens de brochure “Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014” geïnspecteerd wordt, dienen de hoofdverdelers en het transformatorstation elk jaar geïnspecteerd te worden en de rest van de installatie eens in de drie jaar. Wij adviseren echter om elk jaar een gedeelte van de installatie te inspecteren. Hiermee houdt u een duidelijk beeld van de installatie en kunt u de kosten spreiden. 
5. Uitvoering van de inspectie
Onze gecertificeerde inspecteurs voeren de inspectie uit volgens de SCIOS-richtlijnen voor Scope 8 en Scope 10. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw installatie op de juiste wijze wordt geïnspecteerd. De inspectie wordt onafhankelijk uitgevoerd, conform de geldende wet‑ en regelgeving en met moderne inspectietechnieken.
Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die voldoet aan alle verzekeringsvoorwaarden en direct inzetbaar is voor preventief onderhoud en eventuele aanpassingen aan de installatie. 
Aanvraagformulier SCIOS Scope 8 en/of 10 en Groeilichtinspectie
Dit formulier dient voor het aanvragen van een inspectie van de elektrische installatie volgens SCIOS Scope 8 en/of SCIOS Scope 10 en de Groeilichtinspectie. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bedrijfsgegevens aanvrager
Datum aanvraag: 											
Bedrijfsnaam:	  										
Contactpersoon:											
Adres:												
Postcode en plaats:		   			 						
Telefoonnummer (vast/mobiel):									
E-mailadres:												


Gegevens inspectielocatie
Bedrijfsnaam: 										_______
Contactpersoon op locatie:	  									
Adres:	_____		______								_______
Postcode en plaats:											
Telefoonnummer (vast/mobiel):		   			 				
E-mailadres:______________________								
Datum laatste inspectie (indien bekend):								


Inspectietype
Soort inspecties    
☐   Scope 10 (geen groeilichtinstallatie aanwezig)
☐   Scope 10 + groeilichtinstallatie met brandwerend doek in de gehele kas
☐   Scope 10 + groeilichtinstallatie zonder brandwerend doek in de gehele kas
 (inspectie van de groeilichtinstallatie volgens brochure ‘’Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud’’ + aanvulling uit 2014”)
dient ook uitgevoerd te worden)
☐   Groeilicht-inspectie volgens brochure ‘’Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud’'
☐   Scope 8 (arbeidsveiligheid) in combinatie met Scope 10 (brandveiligheid)


Teelt- en bedrijfsgegevens
Soort teelt: 												
Teeltoppervlakte (m²):										
Kantoorruimte (m²):	  										
Verwerkingsruimte (m²):										
Ketelhuis (m²):											
Watertechnische ruimte (m²):									


Inspectiegegevens Elektrische installatie
Totaal aantal Trafo’s / transformatorhuizen:								
Totaal aantal Hoofdverdelers:__________	  							
Totaal aantal Halyester verdelers:									
Totaal aantal Plaatstaal verdeler:									
Totaal aantal CO2 panelen+ regelkasten+ brander panelen+ waterunit panelen:			 

Zonnestroominstallatie (indien aanwezig)
Aantal omvormers ten behoeve van zonnepanelen:						______
Batterijopslag aanwezig:	  						____________	Ja/Nee
Let op: omvormers, stekers en locaties worden vermeld in de Scope 10-rapportage. Inspectie hiervan valt onder SCIOS Scope 12.


Inspectiegegevens groeilichtinstallatie - Algemeen
Is er in de gehele kas een brandwerend of ontbrandbaar schermdoek aanwezig?		Ja/Nee
Eist uw verzekeraar een aanvullende inspectie volgens de Brochure?__________	  	Ja/Nee
(“Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud 2007 + aanvulling uit 2014”)
Is de belichting het hele jaar beschikbaar voor testinschakeling tijdens inspectie?		Ja/Nee
Is er een functionerende buisrailwagen beschikbaar voor de inspecteur? 			Ja/Nee


Inspectiegegevens groeilichtinstallatie - Details
Aantal trafo’s / transformatiehuizen voor belichting*: 						
Aantal hoofdverdelers voor belichting*:_	  							
*Let op: de totale aantallen dienen bij de elektrische gegevens vermeld te worden. Dit betreft een afsplitsing 
ter verduidelijking.

Aantal Plaatstaal-belichtingspanelen:								
Aantal Halyester-belichtingspanelen:								
Aantal aardlekschakelaars:______									

Locatie belichtingspanelen
Aantal panelen onder teeltgoot / aan poot langs het betonpad:					
Aantal panelen aan poot tussen het gewas:								
Aantal panelen tussen tafels of aan het spant:							

Totaal aantal Armaturen
Aantal SON-T Conventionele armaturen:								
Aantal SON-T Elektronische armaturen:								
Aantal LED armaturen: 								    ______	


Rapportage
Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die voldoet aan alle verzekeringsvoorwaarden en die direct inzetbaar is voor preventief onderhoud & eventuele aanpassingen aan de installatie.


Extra opmerkingen:								_______________________
_____________________________________	  							
______________________		 _________							
_________________________________________________________________________________		
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